id>>description>>translation
author>>Language pack author>>DIEGO-RODRIGUEZ
er1>>No edges selected. Please edges before running this tool.>>No hay bordes seleccionados. Seleccionar algún borde antes de ejecutar esta herramienta.
er2>>Pick a face to define profile of extrusion>>Elegir una cara para definir el perfil a extruir
er3>>More than 2 open end edges, tool will stop at first end edge.>>Más de 2 bordes con extremo abierto, la herramienta se detiene en el primer final del borde.
er4>>Error! Edges in a loop. This tool only works with 2 open ended edges.>>Error! Bordes en forma de bucle. Esta herramienta sólo funciona con 2 bordes de composición abierta.
st1>>Pick profile of extrusion (face).>>Elegir el perfil a extruir (cara).
st2>>Pick a reference point on the profile face.>>Elegir un punto de referencia sobre la cara del perfil.
st3>>Pick start point(end vertex of selected edge).>>Elegir punto de inicio (vértice final del borde seleccionado)
end>>end>>end




