id>>description>>traduction
author>>Language pack author>>Frenchy Pilou
er1>>No edges selected. Please edges before running this tool.>>Pas de côtés sélectionnés. Veuillez choisir les côtés avant d\'utiliser cet outil.
er2>>Pick a face to define profile of extrusion>>Pointer une face pour définir le profil d'extrusion.
er3>>More than 2 open end edges, tool will stop at first end edge.>>Plus de 2 côtés ouverts, l'outil s'arrêtera à la fin du premier côté.
er4>>Error! Edges in a loop. This tool only works with 2 open ended edges.>>Erreur! Côtés en boucle. Cet outil fonctionne seulement avec 2 fins de côté ouvertes.
st1>>Pick profile of extrusion (face).>>Pointer le profil d'extrusion (face).
st2>>Pick a reference point on the profile face.>>Choisir un point de référence pour le profil de face.
st3>>Pick start point(end vertex of selected edge).>>Choisir le point de départ(sommet de fin du côté sélectionné).
end>>end>>fin




