id>>description>>translation
author>>Language pack author>>author
title>>Create Roof Rafters and Battens/Purlins>>Create Roof Rafters and Battens/Purlins
t1>>Rafter width>>Larghezza delle travi
t2>>Rafter depth>>Altezza delle travi
t3>>Rafter spacing>>Interasse delle travi
t4>>Batten/Purlin width>>Larghezza dei correnti/arcarecci
t5>>Batten/Purlin depth>>Altezza dei correnti/arcarecci
t6>>Batten/Purlin spacing>>Interasse tra i correnti/arcarecci
t7>>Build battens/purlins>>Costruisci i correnti/arcarecci
t8>>Rafter type>>Tipo di trave
t9>>Purlin/Batten type>>Tipo di corrente/arcareccio
t10>>Fascia width>>Larghezza sponda
t11>>Fascia depth>>Altezza sponda
t12>>Build fascia>>Costruisci sponda
do_Roof1>>Create Rafters, Battens/Purlins>>Crea Travi, Correnti/Arcarecci
exit_Roof1>>Exit>>Esci
er1>>Please select roof faces before running this routine.>>Seleziona le falde del tetto prima di attivare questo strumento.
pr1>>Please enter description for current setting>>Inserisci la descrizione per l\'impostazione corrente
preset_save>>Save settings>>Salva le impostazioni
preset_delete>>Remove settings>>Rimuovi le impostazioni
dw>>dialog width>>680
dh>>dialog height>>660
end>>end>>fine




